NARUČITELJ:

Srednja škola Antun Matijašević Karamaneo

Viškog boja 9, 21480 Vis

OIB: 57436529895

OPREMA ZA ŠKOLU

-ŠKOLSKI NAMJEŠTAJ-

NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA

(TROŠKOVNIK)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.B. | **OPIS** | **J.MJ.** | **KOLIIČINA** | **PUNUDA**  **(bez PDV-a)** | **PUNUDA**  **(sa PDV-om)** |
|  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ormar arhivski, dimenzija 80x40x200 cm, s 5 polica i bravicom. Korpus ormara izrađen je od iverala debljine 19 mm, vrata i police su debljine 25 mm. Rubovi su kantirani ABS trakom 3 mm. | kom | 5 |  |  |
| 2 | Konferencijski stol, dimenzija 200x100x75 cm. Ploča stola je od iverala debljine 25 mm, odignuta 10 mm od metalne konstrukcije stola putem cijevastih prstenova. Rubovi su kantirani ABS trakom 3 mm. Noge stola izrađene su od kvadratnih aluminijskih profila presjeka 40/40 mm koje su ispod ploče stola povezane aluminijskim profilima (gredama) iste debljine. Stol ima nogice za regulaciju visine. | kom | 2 |  |  |
| 3 | Konferencijski stolac | kom | 20 |  |  |
| 4 | Ormar vitrina, dimenzija 80x40x200 cm, s 5 polica. Donji dio ormara ima puna vrata, a gornji kaljeno staklo debljine 5 mm, s bravicama. Korpus ormara izrađen je od iverala debljine 19 mm, vrata i police su debljine 25 mm. Rubovi su kantirani ABS trakom 3 mm. | kom | 2 |  |  |
| 5 | Oglasni ormarić s kliznim staklima i bravicom za zaključavanje, dimenzjia 120x80x9 cm. Okvir je od iverala, pozadina je od pluta, staklo je sigurnosno, debljine 4 mm. | kom | 1 |  |  |
| 6 | Zidna vješalica za vješanje garderobe sa pet vješalica na ploči, izrađena od od iverice klase e1, debljine 18 mm, oplemenjene melaminskom folijom s visokim stupnjem kemijske i mehaničke otpornosti, u boji prema odabiru investitora, kantirana abs rubnom trakom debljine 2 mm i zaokruženom radijusom2 mm. Zidna vješalica, dim. 80\*H200 cm | kom | 4 |  |  |
| 7 | Klupa bez naslona, dimenzija 120/40/40 cm. Sjedište klupe izrađuje se od kompaktnih ploča (tip Max Funder kompaktne interijerske ploče ili odgovarajuće). Debljina ploče klupe je 18 mm. Podkonstrukciju klupe čine dva bočna metalna okvira napravljena od profila dim 25/50 mm, međusobno povezanih ispod ploče za sjedenje, u inox izvedbi. Odabir ploče i radionički nacrt klupe, prije izvedbe, potvrđuje projektant. | kom | 2 |  |  |
| 8 | Garderobni ormarići za 4 učenika sa "Z" vratima. Izrađeni su od kompaktnih ploča debljine 13 mm, (tip Max Funder kompaktne interijerske ploče ili odgovarajuće), klase negorivosti B1. Ormarići su odignuti od poda 10 cm, stoje na metalnom postolju od kvadratnih cijevi presjeka 25x25mm. Vrata ormarića pokrivaju korpus ormarića, tako da je vidljiv samo razmak između vrata širine 3 mm. Vrata imaju perforacije za ventiliranje (10 rupa Ø 10mm) i bravicu za zaključavanje sa 2 ključa. Svaki pretinac ima vješalicu, policu i piktogram. Boje određuje projektant. Dim. ormarića je 60x50x140 cm. | kom | 10 |  |  |
| 9 | Stol za blagovaonu, dim. Φ130\*h76 cm. Postolje stola izrađeno je od kvadratnih cijevi 40\*20 mm sa debljinom stijenke cijevi 1,5 mm. Noge stola izrađene su od cijevi Ø40 mm debljine stjenke 1,5mm. Postolje stola i noge međusobno su spojene zavarenim spojem. Bojanje konstrukcije epoksidnim prahom. Ploča stola iverica debljine 20 mm obložena dekorativnim ultrapasom (HPL) i kantirana abs rubnom trakom 3mm. Stol sadrži 4 držača stolica. | kom | 11 |  |  |
| 10 | Stolica s plastičnim sjedalom i naslonom h46 cm. Konstrukcija stolica izrađena je od cijevi Ø25 mm debljine stjenke 1,5mm sa dvostrukim ojačanjem ispod sjedala. Sjedala i leđa stolice izrađena su od polipropilena i fiksirani su utorima na konstrukciju stolice. | kom | 44 |  |  |
| 11 | Ormar vitrina, dimenzija 90x40x200 cm, s 5 polica. Donji dio ormara zatvoren je punim, a gornji staklenim vratima, s bravicama. Korpus ormara i vrata izrađen je od iverala debljine 19 mm, police debljine 25 mm. Rubovi su kantirani ABS trakom 3 mm. | kom | 1 |  |  |

UKUPNO:

PDV 25%

SVEUKUPNO: